1. 외관사진

2. 상세 설명

LED가 장착된 전면의 광조사부와 ON/OFF를 조작하는 버튼이 있는 조절부로 구성

(1) 광조사헤드 : 교체 가능한 LED 부착헤드, LED 모듈, 보호덮개, 헤드케이스로 구성

(2) 헤드분리 버튼 : 헤드 교체시 버튼을 눌러 헤드를 분리할 수 있음

(3) USB 연결부 : 충전을 위한 Mixro USB 커넥터

(4) 포토테라피 버튼 : 전원 ON 상태에서 LED를 동작 및 빛의 세기를 조절하기 위한 버튼

1번 누름 : 강

2번 누름 : 약

3번 누름 : OFF

(5) 진동 버튼 : 전원 ON 상태에서 진동 모드를 동작시키기 위한 버튼

(6) 전원 버튼 : 전원 ON/OFF 버튼

(7) 충전 표시등 : 충전 상태를 표시하는 등

충전 중 : 붉은색등

충전 완료 : 녹색등

(8) 전원 표시등 : 전원이 ON이면 녹색등, 전원이 OFF일 때는 표시등 OFF